|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x103 | Thời gian truyền 2000ms | **Chế độ mask**: - Chỉ nhận data từ node 0x104.  - Mỗi bank lọc được nhiều ID. |
| **Chế độ List**: - Chỉ nhận data từ node 0x104[Filter bank 0], 0x446[Filter bank 1].  - Mỗi bank chỉ lọc được 1 ID. |
| 0x104 | Thời gian truyền 100ms | Chỉ nhận data từ node 0x446. |
| 0x446 | Thời gian truyền 4000ms | Chỉ nhận data từ node 0x103. |